**建築基準法第１２条第５項に基づく（工事監理・工事状況）報告書**

木造枠組壁工法（特定工程：建て方終了時）

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　建築主事　様

|  |  |
| --- | --- |
| 建築確認済証番号 | 年　　月　　日　　　　第　　　　　　　　　　号 |
| 建築主氏名 |  |
| 建築場所 |  |

上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

|  |  |
| --- | --- |
| 報告者 　工事監理者 | 住　所 |
| 氏　名 |

　設計図書と照合した結果、変更は、　□　ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　ありますので、別添のとおり報告書を添付します。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 確認項目 | | 内　　　　　容 | | 工事監理者用 | | 検査員用 | | 摘　　　　　要 |
| 結果 | 指摘  番号 | 検査方法 | 結果 |
| 敷地  等 | ①敷地 | ａ | 道路幅員・接道長 |  |  | Ａ　Ｂ | 適・否 |  |
| ｂ | 建築物の道路・敷地境界線からの　離れ及び敷地形状 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |
| ｃ | 確認表示板の設置 |  |  | Ａ | 適・否 |
| ｄ | 設計図書の備え |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| 基礎等 | ②基礎 | ａ | 基礎の種類（布・ベタ、他） |  |  | Ａ 　　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 形状、寸法 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | 床下換気口 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｄ | 基礎のひび割れ（地盤の不同沈下） |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |
| ③土台 | ａ | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 材質の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | 接合部の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｄ | 防腐・防蟻措置、釘・各種金物の防錆処理 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ④アンカーボルト | ａ | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 材質の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | 配置・緊結の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| 枠組  部分 | ⑤木材の品質 | ａ | 木材の品質（腐れ、節）の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ⑥床組 | ａ | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 材質の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | 床根太の支点間距離・ころび止め |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |
| ｄ | 床高さ |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｅ | 床各部材相互及び床とその他の部材、床材の緊結（釘種類･本数･ﾋﾟｯﾁ） |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｆ | 釘・各種金物の防錆処理 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |
| ⑦耐力壁 | ａ | 耐力壁の種類、形状、配置確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 材質の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | たて枠の欠込み部補強の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｄ | たて枠間隔の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｅ | たて枠の補強・まぐさ受けの補強 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｆ | 壁各部材相互及び壁とその他の部材、壁材の緊結（釘種類･本数･ﾋﾟｯﾁ） |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｇ | ホールダウン金物・帯金物等の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｈ | 防腐・防蟻措置、釘・各種金物の防錆処理（地面から１ｍ以内） |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ⑧横架材（床根太・床ばり・まぐさ） | ａ | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 材質の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | 接合部の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｄ | 中央部付近の下側の欠込み禁止 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |
| 小屋組 | ⑨小屋組 | ａ | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 材質の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | 振れ止めの確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｄ | たるき接合部・たるき間隔の確認 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |
| ｅ | 屋根下地材の確認 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |
| ｆ | 小屋組各部材相互及び小屋組とその他の部材、屋根下地材の緊結（釘種類･本数･ﾋﾟｯﾁ） |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |
| ⑩屋根 | ａ | 屋根葺き材の緊結 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |

※　検査方法　　Ａ　目視検査、Ｂ　計測検査　Ｃ　監理者報告

※　太線枠内には記入しないで下さい

■工事監理指摘項目等の記録

|  |  |
| --- | --- |
| 指摘番号 | 内容及び結果 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

事務処理欄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受 付 日 | 年 月 日 | 指示書発送日 | 年 月 日 |
| 検 査 日 | 年 月 日 | 合 格 日 | 年 月 日 |