**建築基準法第１２条第５項に基づく（工事監理・工事状況）報告書**

鉄筋コンクリート造（第１回特定工程：基礎・地中ばり配筋終了時）

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　建築主事　様

|  |  |
| --- | --- |
|  建築確認済証番号 | 　　　　　年　　月　　日　　　　第　　　　　　　　　　号 |
|  建築主氏名 |  |
|  建築場所 |  |

 上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

|  |  |
| --- | --- |
|  報告者 　工事監理者 | 住　所 |
| 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

 　設計図書と照合した結果、変更は、　□　ありません。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　ありますので、別添のとおり報告書を添付します。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 確認項目 | 内　　　　容 | 工事監理者用 | 検査員用 | 摘　　　　　　要 |
| 結果 | 指摘番号 | 検査方法 | 結　果 |
| 敷地等 |  敷地 | ａ | 　道路幅員・接道長 |  |  | Ａ　Ｂ | 適・否 |  |
| ｂ | 　確認表示板の設置 |  |  | Ａ | 適・否 |
| ｃ | 　設計図書の備え |  |  | Ａ　 　Ｃ | 適・否 |
| ｄ | 　建築物の道路・敷地境界線からの 　離れ及び敷地形状 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｅ | 　高さ1.8m以上の仮囲い |  |  | Ａ | 適・否 |
| ｆ | 　落下物に対する防護 |  |  | Ａ | 適・否 |
| ｇ | 　山止め |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ①全体 |  | ａ | 　基礎、柱、はり、壁、階段、スラ　ブ等位置の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 　かぶり厚さの確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | 　鉄筋の材質の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ②地盤 | 支持地盤 | ａ | 　支持地盤の位置、種類、地耐力等　の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ③基礎 | 種類 | ａ |  基礎の種類、杭の工法、長さ、　　径、　偏心による補強等 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| 基礎 | ｂ |  基礎寸法、主筋径、本数、主筋位　置、杭頭補強筋 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| 地中ばり | ｃ |  断面寸法、主筋径、本数、主筋位　置、 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｄ | 　定着方法、継手(位置、長さ) |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｅ |  あばら筋の位置、径、間隔形状等 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｆ | 　あばら筋のフック形状、結束状況 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| 柱 | ｇ |  主筋径、本数、主筋位置、 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｈ |  定着（基礎部分） |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｉ |  帯筋の位置、径、間隔形状等 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｊ |  帯筋のフック形状、結束状況 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ④スラブ | スラブ筋 | ａ |  スラブ厚寸法、鉄筋のピッチと径 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ |  主筋配置と支持条件 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| 定着・重ね継手 | ｃ |  定着長さと方法（はり定着、隣接　スラブ定着、段差スラブ定着） |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｄ |  継手の位置と長さ |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| 補強筋等 | ｅ |  床スラブの出入隅部の補強 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｆ | 　開口補強筋 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| g | 　階段部配筋と補強筋 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ⑤その他 | 補強筋 | ａ |  設備配管の位置 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ガス圧接継手 | ｂ |  継手位置のずらし |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｃ |  圧接形状 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｄ |  強度確認等 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| 特殊鉄筋継手 | ｅ |  認定、評定工法 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｆ |  鉄筋位置のずらし |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| 型枠等 | ｇ |  型枠状況、清掃状況等確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |

※　検査方法　Ａ　目視検査、Ｂ　計測検査、Ｃ　監理者報告

※　太線枠内には記入しないでください。

 ■工事監理者指摘項目等の記録

|  |  |
| --- | --- |
| 指摘番号 | 内容及び結果 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 事務処理欄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受 付 日 | 　　 年 月 日 | 指示書発送日 | 　　 年 月 日 |
| 検 査 日 | 　　 年 月 日 | 合 格 日 | 　　 年 月 日 |