**建築基準法第１２条第５項に基づく（工事監理・工事状況）報告書**

鉄筋コンクリート造（第２回特定工程：２階床配筋終了時）

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　建築主事　様

|  |  |
| --- | --- |
|  建築確認済証番号 | 　　　　　年　　月　　日　　　　第　　　　　　　　　　号 |
|  建築主氏名 |  |
|  建築場所 |  |

 上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

|  |  |
| --- | --- |
|  報告者 　工事監理者 | 住　所 |
| 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

 　設計図書と照合した結果、変更は、　□　ありません。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　ありますので、別添のとおり報告書を添付します。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 確認項目 | 内　　　　容 | 工事監理者用 | 検査員用 | 摘　　　　　　要 |
| 結果 | 指摘番号 | 検査方法 | 結　果 |
| ①全体 | 共 通 | ａ | 柱、はり、壁、階段、スラブ位置確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | かぶり厚さ確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | 鉄筋材質の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ②柱 | １階主筋 | ａ | 柱径寸法、主筋径、本数、配置（方向別主筋本数） |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | ２段筋の位置、間隔 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | ２階止まりの柱主筋の定着、２階　で継ぐ柱主筋の状況確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｄ | 柱の増打ち部分、１－２階で柱寸　法が異なる場合の柱絞り位置等の　確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| １階帯筋 | ｅ | 鉄筋径、間隔、本数（副帯筋共）　及び形状の確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｆ | 仕口部分の帯筋の配置確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｇ | 帯筋のフック形状、あそび及び結　束の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ③大ばり | ２階はり主筋 | ａ | はり断面寸法、主筋径、本数、位　置の確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 中吊り筋の間隔確保、長さ確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| 定着・継手 | ｃ | はり筋の定着長、位置確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｄ | 重ね継手の位置と長さ確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ｅ | はり筋出隅部の末端フック確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| あばら筋 | ｆ | あばら筋の径、本数とピッチ確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｇ | 第1あばら筋位置、小ばり交差部の　あばら筋確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｈ | あばら筋のフック形状、あそび及　び結束の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| 補強筋 | ｉ | 貫通孔位置、補強方法の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ④小梁・片持梁 | 小はり・片持ばり | ａ | 片持ばり主筋の定着、あばら筋位置確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 小ばり配筋の位置と定着確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| 補強筋 | ｃ | 貫通孔位置、補強方法の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ⑤スラブ | スラブ筋 | ａ | スラブ厚寸法、鉄筋ピッチと径の　確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 主筋配置（短辺・長辺）と支持条　件の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| 定着・重ね継手 | ｃ | 定着長さと定着位置(はり定着、隣接スラブ定着、段差スラブ定着) |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| ｄ | 継手の位置、長さ |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| 補強筋等 | ｅ | 開口部補強筋確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ｆ | 設備配管による開口補強 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |

　※裏面へ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑥壁 | 壁筋 | ａ | 壁厚寸法、鉄筋のピッチと径 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |  |
| 定着、重ね継手 | ｂ | 定着位置確認重ね継手位置の確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| 補強筋等 | ｃ | 開口補強筋配筋状況確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ｄ | スリット（部分、完全）の位置、　形状、及び配筋確認 |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| ⑦その他 | ガス圧接 | ａ | 継手位置のずらし |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ｂ | 形状 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| ｃ | 強度確認等 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |
| 特殊鉄筋 | ｄ | 認定、評定工法 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ｅ | 継手位置のずらし |  |  | Ａ　Ｂ　Ｃ | 適・否 |
| 型枠 | ｆ | 型枠及び支柱の締付け、清掃状態 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| 既存コンクリート打設部分の状況確認 | ｇ | コンクリート打設後の養生 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |  |
| ｈ | コンクリートの調合及び圧縮強度　の確認 |  |  | Ａ　　 Ｃ | 適・否 |
| ｉ | 型枠存置期間の確認 |  |  | Ａ　　　Ｃ | 適・否 |

※　検査方法　Ａ　目視検査、Ｂ　計測検査、Ｃ　監理者報告

※　太線枠内には記入しないでください。

|  |
| --- |
|  |

 ■工事監理者指摘項目等の記録

|  |  |
| --- | --- |
| 指摘番号 | 内容及び結果 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

　事務処理欄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受 付 日 | 　　 年 月 日 | 指示書発送日 | 　　 年 月 日 |
| 検 査 日 | 　　 年 月 日 | 合 格 日 | 　　 年 月 日 |